**Beschreibung der Installation Ethernet Interface M329A für Epson TM-T88III (IV).**

* Bitte legen Sie die M329A Ethernet-Karte in den ausgeschalteten Drucker ein. Please insert the ethernet-card in the turned off printer.
* Schalten Sie die Dip-Schalter DSW1 und DSW2 auf der Unterseite des Druckers so ,dass NUR DSW2-8 auf „ON“ ist. Turn all the Dip-switches on the backside off but the DSW2-8 on.
* Schließen Sie den Drucker an ihr Netzwerk an und schalten Sie den Drucker ein. Connect ther printer to your network and turn the printer on.
* Installieren Sie bitte die „[Utility EpsonNetConfig\_v4\_9\_4](https://c4b.epson-biz.com/modules/pos/index.php?page=single_soft&cid=5507&scat=43&pcat=3)“ von unserer Webseite oder per Hyperlink um die Ethernet-Karte des Druckers zu konfigurieren. Windows XP oder neuer wird unterstützt. Install the Utility(Hyperlink above) or from our Website to configurate the ethernet-card Windows XP or newer will be supported.

4.1 Starten sie dieUtility Start the Utility.





* Warten Sie etwa 1 Minute bist die Utility ihren Drucker findet. Wait about one minute until the Utility finds your printer.



* Wählen sie ihren Drucker mit dem Mauszeiger aus und drücken sie oben auf Konfiguration Pick your printer with the cursor and press configuration.



* Dann klicken Sie unter TCP/IP auf Grundeinstellung und weisen Sie die IP- Adressen dem Drucker, Maske und Gateway Ihres Netzwerks zu, dann klicken Sie auf Senden. Unter Netzwerkverbindungsdetails finden sie auf ihrem Computer ihre benötigten IP-Adressen und Maske. Then pick in TCP/IP "basic settings" and insert the needed information, then press send.

Im Bild ein Beispiel.



* Nachdem Konfigurieren der Karte, können Sie fortfahren, indem sie den [Treiber APD\_453E](http://www.notebook-service.biz/Download/Treiber/drucker/Epson_TM-T88III_WinXP_Win7.rar)  installieren. After the configuration you can continue with installing the driver. (hyperlink above)



5.1 Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und dann klicken Sie auf „Next“.

Accept the licensing agreement and press next.



5.2 Klicken Sie auf „Next“.

Press next.



 5.3 Klicken Sie auf Add und wählen Sie ihr Drucker Modell. (Epson TM-T88III oder Epson TM-T88IV) Press Add and pick your printer.

 

5.4 Wählen Sie unter Port Type: Create an Ethernet port - dann auf Next

Pick at port type: create an ethernet port.



5.5 Geben Sie die IP-Adresse, von der Kartenkonfiguration ein und gehen sie auf „Next“. Type in the same IP-Adress as in the configuration and press next.



5.6 Klicken Sie auf „Next“.

Press next.



5.7 Klicken Sie auf „Next“.

Press next.



5.8 Klicken Sie auf „Finish“ und fertig!

Press finish and it's done!



Der Drucker ist jetzt initialisiert und kann verwendet werden. Er ist unter „Geräte und Drucker“ zu finden und kann von jedem PC im Netzwerk nach Installation der Driver (fünfter Schritt) benutzt werden.